Требования к помещению 3Д Ньютон

Площадь помещения с установленным 3Д Ньютон должна быть не менее 12 м2, высота потолка не менее 2,7 м, также управляющий блок можно разместить с тренажным комплексом как в одном помещении, так и в смежных помещениях. (Комплекс соединен с управляющим блоком посредством гибкого кабеля длиной 2,5м).
Помещение должно быть оборудовано защитным заземлением (занулением) в соответствии с техническими требованиями по эксплуатации.
Помещение должно иметь естественное и искусственное освещение. Естественное и искусственное освещение должно соответствовать требованиям действующей нормативной документации. Оконные проемы должны быть оборудованы регулируемыми устройствами типа: жалюзи, занавесей, внешних козырьков и др.
Помещение должно иметь естественную вентиляцию, а также должно быть оснащено приточной вентиляцией.
В помещении должна проводится ежедневная влажная уборка и систематическое проветривание.